**ZAŁĄCZNIK NR 28 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY KOMBIVAN**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy KOMBIVAN spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt VII.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 80 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM. |  |
| **8** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **9** | MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA |  |
| **10** | IMMOBILISER |  |
| **11** | CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ |  |
| **12** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **13** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **14** | PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **15** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **16** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **17** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **18** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **19** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **20** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE |  |
| **21** | ELEKTRYCZNIE STEROWANE I OGRZEWANE LUSTERKA |  |
| **22** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **23** | PODŁOKIETNIK KIEROWCY |  |
| **24** | FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, |  |
| **25** | PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **26** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **27** | DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI LUB DRZWI TYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE UNOSZONE DO GÓRY |  |
| **38** | WERSJA 5 OSOBOWA. |  |
| **29** | FELGI STALOWE MIN. 15” Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW |  |
| **30** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **31** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK. |  |
| **32** | KOLOR: GRANATOWY |  |
| **33** | AUTOALARM |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |