Wymagane dokumenty jakościowe dla dostawcy noża zgarniaka gipsu:

1. Certyfikat 3.1 materiałów zastosowanych do wytworzenia noża
2. WPS na złącze spawane noża
3. Protokoły z obróbki cieplnej
4. Protokoły z badań złącza spawanego metodą VT i PT
5. Protokół z badania twardości ostrza noża