|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa pozycji | Ilość | j.m. |
|  | Silnik:KF77R37DRS71S4RS/AL/DH:0,18kW:1380obr/min; Typ: KF77 R37 DRS71 S4/AL./DH: IM M1B0,18kW:230/400V: 1,2/0,64A; 1380obr/min: IP55, kołnierzowy. | 2 | szt. |
|  | Silnik:KF8/R37DT71D4/RS:0,37kW:1400obr/min; Typ: KF8/R37DT71D4/RS:0,37kW:2400V:1,15A:1400obr:IP55:rodzaj pracy S1. | 2 | szt. |
|  | Silnik:RF137W2GD:7,5kW:1230obr,400V:15,5A; Typ: RF 137W2GD: P= 7,5kW:n= 1440 obr/min:U=400V:I= 15,5A. | 2 | szt. |
|  | Silnik:RF137W2GD:9,2kW:1440obr:400V:18,0A.;Typ: RF 137W2GD: P=9,2kW: n=1440 obr/min:U=400V: I=18A. | 2 | szt. |

 Wykaz silników poz.4