WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH I CZĘŚCI ZAMIENNYCH KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Wykonawca jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub posiadać umowy z dostawcami i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren elektrowni, poniżej wymienionych rodzajów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych.

1. Łożyska najczęściej stosowane : kulkowe, baryłkowe, stożkowe, walcowe - do średnicy wałka nie przekraczającej fi100 mm.
2. pierścienie zabezpieczające, simeringi, uszczelki, do montażu w/w łożysk,
3. blachy płaskie do 20 mm grubości,
4. kształtowniki do 200 mm w przekroju
5. śruby i nakrętki typowe ze stali energetycznych i zwykłych do M32,
6. zawory kulowe wodne do fi 50,
7. zawory wodne i parowe wysokociśnieniowe do średnicy rurociągów fi 50 mm,
8. szczeliwa do uszczelniania włazów wentylatorów, podgrzewaczy powietrza i kanałów powietrza i spalin,