ACS800 zestaw prewencyjny PM6Y837ALCL2x257

Zestaw po 6 latach eksploatacji do falownika ACS 800-37...

W skład zestawu wchodzi: kondensator LCL – 2 szt., kod: 3AUA0000090743