Wykonanie

DETALI PRZESIEWACZA DYSKOWEGO P-150

Materiał Poliamid PA6G

Tuleja fi 230 / fi 100 x 74 – 55 sztuk

Tuleja fi 230 / fi 100 x 31 – 20 sztuk