

**Szczotka NKF634 EA wym. 25,4x38,1x80 mm**


Wymiar materiału: **25,4x38,1x80 mm**




Przewody do szczotek (linki miedziane) należy dobrać do gęstości prądu, długość przewodu wraz z uchwytem 130 mm, oczko Ф=6,5 mm

Wykonane jak niżej:







Dostawca wraz ze złożeniem oferty ma dostarczyć certyfikat wraz z certyfikatem materiału.