Warunki techniczne to zapytania ofertowego

1. Wymagania ogólne:
   1. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z Zamawiającym Plan kontroli i badań (PKIB)
   2. Wstawki , kolana należy wykonać z materiałów posiadających atest materiałowy typu 3.1
   3. **Zastosowana wykładzina ceramiczna musi zawierać minimum 92 % Al2O3**
   4. Wykonywane elementy muszą być identyfikowalne z atestami materiałowymi
   5. Wszystkie procesy spawalnicze należy wykonywać w oparciu o zatwierdzone technologie WPQR oraz instrukcje WPS
   6. Pracownicy wykonujący połączenia spawane muszą posiadać właściwe kwalifikacje
   7. Pracownicy wykonujący nadzór nad procesami spawalniczymi muszą posiadać właściwe kwalifikacje
   8. Wstawki, kolana muszą być złożone na palecie oraz zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych (otwory zasłonięte np. płytą i folią )
   9. **Wstawki, kolana muszą trwale opisane zgodnie z nazewnictwem w poniższej tabeli np. KOLANO Z WYKŁ.CERAM DW 429 70/1000 90 st indeks : 110009958**
2. Wstawki , kolana należy wykonać wg dokumentacji :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Indeks | Nr dokumentacji | Planowa ilość | Termin do 04.11.2019 |
| 1 | KOLANO Z WYKŁ.CERAM DW 429 70/1000 90 st | 110009958 | 2-02417 wyk III | 14 | 14 |
| 2 | KOLANO Z WYKŁ.CERAM DW 429 70/300 90 st | 110009978 | 2-02417 wyk I | 18 | 18 |
| 3 | KOLANO Z WYKŁ.CERAM DW 588 320/900 90 st | 110010007 | 2-02415 | 5 | 5 |
| 4 | KOLANO Z WYKŁ.CERAM DW 588 70/900 90 st | 110010021 | 2-02414 | 5 | 5 |
| 5 | WSTAWKA Z WYKŁ CERAM DW588 x 1450 | 110010022 | 2-02418 wyk II | 5 | 5 |
| 6 | WSTAWKA Z WYKŁ CERAM DW588 x 750 | 110010030 | 2-02418 wyk I | 5 | 5 |

**Wykonawca wraz z dostawą** dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą :

* Plan kontroli i badań (PKIB)
* Wykaz spawaczy oraz ich uprawnienia
* Wykaz personelu kontroli jakości oraz ich uprawnienia
* Listę WPS
* Atesty materiałów podstawowych typ 3.1
* Atesty materiałów dodatkowych : typ 3.1
* Protokoły z wykonanych badań , i prób zgodnie z planem PKIB
* Protokoły z przeniesienia znaków
* Oświadczenie że zastosowane materiały nie zawierają : azbestu , włókien RCF, nie są radioaktywne