Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 11 marca 2020

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **wykonanie i** **dostawa na magazyn rur fi. 610x11 w gatunku 18G2A do rurociągów wody nadosadowej dla Enea Połaniec S.A.**

1. **Zakres obejmuje wykonanie oraz dostawę do magazynu Zamawiającego nowych rur stalowych przewodowych o średnicy 610x11 w gatunku 18G2A w ilości 260 mb.**

**II. Szczegółowe warunki techniczne wykonania i dostawy w/w elementów obejmują:**

1. Dostawa obejmuje dostawę wyłącznie rur nowych, bezpośrednio od Producenta.
2. Dostawa rur w odcinkach po około 12 mb z tolerancją max +/-1,0 m.
3. Dopuszcza się tolerancję ilości dostawy +/- 10 mb.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej długości rur w dostawie.
5. Respektowane będą tylko rury z końcówkami sfazowanymi do łączenia spawaniem.
6. Wymagany jest hutniczy atest materiałowy.
7. Termin dostawy do 8 tygodni od otrzymania zamówienia.
8. Wymagane są referencje w zakresie dostaw rur stalowych o średnicach od 300 – 600 mm za ostatnie 3 lata w ilości łącznej minimum 1 000 mb.
9. Brak referencji oznacza wykluczenie z postępowania przetargowego bez dalszego rozpatrywania oferty.
10. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %

Sporządził

Witold Dunal