**Zakres rzeczowy do wyceny**

**Regeneracja czterech ślimaków podajników: HHE-11, HHE-14, HHE-21, HHE-24**

Zakres regeneracji:

- wymiana piór ślimaków gr. 12 – materiał (stal austenityczna grupa 8.1),

- napawanie materiałem trudnościeralnym zębów i krawędzi piór na szerokości 50 mm,

- wymiana nakładek (platerów) z blachy (gat. jw.) o gr. 6 mm na całej długości rury,

- ślimaki powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną przed wpływem warunków atmosferycznych, a czopy zakonserwowane i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi

- sprawdzenie odchyłek osiowych czopów (Protokół z pomiarów).

- dostarczenie atestów użytych materiałów i certyfikatów zgodności wykonania na adres mailowy: radoslaw.matusiewicz@enea.pl przed wystawieniem faktury.

Koszt powinien zawierać odbiór ślimaków do regeneracji z magazynu Zamawiającego oraz ich dostarczenie w to samo miejsce po wykonaniu regeneracji.

Znajdujące się na magazynie Zamawiającego ślimaki mają już zregenerowane czopy.

Sporządził:

Radosław Matusiewicz

Tel. 015-865-60-19, kom. 882-090-271 radoslaw.matusiewicz@enea.pl