**Załącznik nr 2.**

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: **Dostarczenia 160 m łańcucha M 224-A-125**

I. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn Zamawiającego 160 m łańcucha M 224-A-125.

II. Szczegółowy zakres:

1. Dostarczenia Łańcucha M 224-A-125 wykonanego zgodnie z normą DIN 8167 w wersji ze sworzniami spawanymi.
2. Łańcuch powinien mieć zamocowane uchwyty do montażu zgrzebeł, rozmieszczone w odległościach, jak na załączonych rysunkach.
3. Atesty materiałów, deklaracje zgodności wykonania zgodnie z normami   
   przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: michal.kosowicz@enea.pl

Sporządził:

Michał Kosowicz

Tel. 015-865-60-46, kom. 609-130-668 [michal.kosowicz@enea.pl](mailto:michal.kosowicz@enea.pl)