**Załącznik nr 2.**


### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

**Dostawa Taśmy przenośnikowej trudno-zapalna antystatyczna 1200 EP 630/4 4+2K z progami – 310 mb**

I. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn Zamawiającego 310 mb Taśmy przenośnikowej antystatyczna 1200 EP 630/4 4+2K z progami

II. Szczegółowy zakres:

Taśma chevron szer.1200mm, progi na rozstawie 1080mm, odległość progu od obrzeża 60mm,odległość progu od progu 250mm, wysokość progu 15mm, gr. progu 20mm. Właściwości obecnie pracującej taśmy poniżej:



Taśma wulkanizowana na gorąco (lub monolityczna).

Taśma powinna być zabezpieczona przed zdeformowaniem oraz wpływem czynników atmosferycznych na czas magazynowania.

Przed dostarczeniem taśmy na magazyn Wykonawca powinien przesłać: Deklarację zgodności CE oraz atest zawierający wymiary taśmy oraz właściwości fizyczne jak i szkic progów taśmy na poniższy adres email.

Sporządził:

Michał Kosowicz

Tel. 015-865-60-46, kom. 609-130-668 michal.kosowicz@enea.pl