Enea Elektrownia Połaniec SA. Połaniec-Zawada, dnia 07.04.2022

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

Dostarczenie na magazyn Zamawiającego:

**- 2 x 14,4 mb łańcucha typ D-STR-GL-KETTE 200X50X25**

**- kompletu kół łańcuchowych**

II. Szczegółowy zakres:

28 mb łańcucha **typ D-STR-GL-KETTE 200X50X25** w dwóch odcinkach, po 14,4 mb każdy.

Łańcuch ma mieć możliwość zamocowania na nim zgrzebeł, takich jak na załączonym rysunku w odległościach widocznych na zdjęciach.

Materiał łańcucha: odkuwka

Komplet kół łańcuchowych dotyczy komplet elementów wymiennych (bez piast) mocowanych na kołach napędowych i nawrotnych. W sumie jest to 16 przykręcanych elementów.

Materiał elementów kół: stal Hardox 400 (lub równoważny)

Po otrzymaniu zlecenia, dostarczenie na adres email: radoslaw.matusiewicz@enea.pl wymaganych prawem dokumentów: atestów materiałowych, czy poświadczeń wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

Sporządził

Radosław Matusiewicz

Tel. 15-865-60-19; 882-090-271