OPZ

Przedmiotem zamówienia jest element elastyczny sprzęgła oponowegoTOP-140M do wentylatorów spalin na bloki do 1 do 7. Komplet elementu elastycznego sprzęgła oponowego składa się z 2 połówek.

PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTU ELASTYCZNEGO:

Tkn=39400Nm

Tkmax=78 800Nm

Szerokość wkładki elastycznej między śrubami mocującymi: 275mm

Średnica elementu elastycznego: 780mm

