Szczegółowy zakres prac:

1. Przegląd specjalny wciągarek Alpha 800
	1. Kontrola urządzenia chwytnego
	2. Wyznaczenie resursu urządzenia chwytnego
	3. Sprawdzenie wciągarki
2. Uczestnictwo w badaniu okresowym podestu wiszącego Sky Stage 505e
3. Przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w odbiorze UDT
4. Dostawa części zamiennych do wciągarki:
	1. Urządzenie chwytne Sky Grip 9mm – 2szt.
	2. Lina stalowa 9mm rdzeń stalowy tylko do kotłów 6x36WS; 4 x55mb
	3. Zespół łącznika TL+UTL do Sky Grip ,pmtowany z płytkami zaczepowymi- 2 szt.
	4. Przeciwwaga do liny bezpieczeństwa 9kg- 2 szt.
	5. Izolacja do liny 9mm z małą szeklą – 4 szt.

Warunki wykonania zlecenia:

1. Wykonawca na swój koszt odbierze od Zamawiającego wciągarki I dostarczy je po zakończeniu prac
2. Współudział 1 osoby z właściwymi uprawnieniami do montażu podestu wiszącego w czasie postoju bloku w dniach 24.06.2023 do 30.06.2023
3. Strony ustalają termin wykonania Usług: do dnia 31.12.2023